**Tabla de selección de limpiafondos HDUO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [https://www.poolaria.com/12231-small_default/h3-duo-astralpool.jpg](https://www.poolaria.com/limpiafondos-electricos/3921-h3-duo-astralpool.html) | [https://www.poolaria.com/12232-small_default/h5-duo-astralpool.jpg](https://www.poolaria.com/limpiafondos-electricos/3922-h5-duo-astralpool.html) | https://www.poolaria.com/16081-small_default/h7-duo-astralpool.jpg |
|  | **H3 DUO** | **H5 DUO** | **H7 DUO** |
| **Código** | 63179 | 66016 | 69967 |
| **Fondo** | Sí | Sí | Sí |
| **Paredes y línea de flotación** | No | Sí | Sí |
| **Mando a distancia** | No | No | Sí (vía App) |
| **Ciclos de limpieza (h)** | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
| **AquaSmart** | Sí | Sí | Sí |
| **Sistema de navegación Gyro** | Sí | Sí | Sí |
| **Posibilidad programador externo** | Sí | Sí | Sí |
| **Programador interno** | No | No | Sí |
| **Indicador LED filtro lleno** | Sí | Sí | Sí |
| **Swivel electrónico** | Sí | Sí | Sí |
| **Longitud del cable (m)** | 18 | 18 | 18 |
| **Longitud máxima piscina (m)** | 15 | 15 | 15 |
| **Superficie máxima piscina (m²)** | 100 | 100 | 100 |
| **Carrito de transporte** | Trolley | Trolley | Trolley |
| **Caudal de aspiración (m³/h)** | 20 | 20 | 20 |
| **Tipo de filtro** | Top access - Easy view | Top access - Easy view | Top access - Easy view |
| **Sistema de limpieza extra** | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante |
| **Boquillas de aspiración regulables** | Sí | Sí | Sí |
| **Motores de tracción** | 2 | 2 | 2 |
| **Motor de aspiración** | 1 | 1 | 1 |
| **Tipo de cepillos** | PVA | PVA | PVA |
| **Fuente de alimentación** | SPS 100 | SPS 100 | SPS APP |
| **Especificaciones eléctricas** | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W |
| **Garantía** | 3 años | 3 años | 3 años |