¿Para qué tipo de piscinas?

**• Tipos de piscinas:** Piscinas enterradas privadas de medidas estándar.
**• Formas:** Todo tipo de formas.
**• Fondos:** Plano, pendiente suave, fosa de salto, pendiente compuesta, punta de diamante.
**• Revestimientos:** Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.

Características generales

**• Tipo de sistema:** Hidráulico a presión.
**• Desplazamiento:** Aleatorio y multidireccional.
**• Fuente de energía:** Bomba adicional acoplada a la filtración.
**• Aspiración:**Sistema Venturi 3 jets.
**• Accesorios suministrados:** Bandeja filtrante rígida / Acceso superior.

Especificaciones técnicas

**• Equipo necesario\*: Bomba de presión de 1 CV Polaris, Bomba de presión 1,5CV o superior.\*\***
**• Presión de funcionamiento:** 2,2 bars.
**• Línea específica toma de limpiafondos:**Tubos rígidos 16 bars.
**• Velocidad de desplazamiento:** 16 m /min.
**• Dimensión de aspiración:** 7 cm.
**• Longitud de la manguera:** 9,60 m.
**• Peso del limpiafondos:**6,8 kg.

**Accesorios recomendados**

**-Filtro genérico**

**-Filtro de residuos finos**

**-Llantas PosiTrax (para piscinas gresite)**