¿Para qué tipo de piscinas?

**• Tipos de piscinas:** Piscinas enterradas privadas de medidas estándar.  
**• Formas:** Todo tipo de formas.  
**• Fondos:** Plano, pendiente suave, fosa de salto, pendiente compuesta, punta de diamante.  
**• Revestimientos:** Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.

Características generales

**• Tipo de sistema:** Hidráulico a presión.  
**• Desplazamiento:** Aleatorio y multidireccional.  
**• Fuente de energía:** Bomba adicional acoplada a la filtración.  
**• Aspiración:**Sistema Venturi 3 jets.  
**• Accesorios suministrados:** Bandeja filtrante rígida / Acceso superior.

Especificaciones técnicas

**• Equipo necesario\*: Bomba de presión de 1 CV Polaris, Bomba de presión 1,5CV o superior.\*\***  
**• Presión de funcionamiento:** 2,2 bars.  
**• Línea específica toma de limpiafondos:**Tubos rígidos 16 bars.  
**• Velocidad de desplazamiento:** 16 m /min.  
**• Dimensión de aspiración:** 7 cm.  
**• Longitud de la manguera:** 9,60 m.  
**• Peso del limpiafondos:**6,8 kg.

**Accesorios recomendados**

**-Filtro genérico**

**-Filtro de residuos finos**

**-Llantas PosiTrax (para piscinas gresite)**