**Características y beneficios**

* Recomendado para la limpieza de **fondo, paredes y línea de flotación de piscinas residenciales de hasta 15 metros** de longitud.
* **Filtros de acceso superior** de fácil limpieza y ventanas transparentes, con indicador LED que avisa cuando es necesario vaciar los filtros.
* 2 ciclos de limpieza programables: 1,5 o 2 horas.
* Máxima capacidad de limpieza de fondo y paredes: cepillos de PVA, cepillo oscilante extra y boquillas de aspiración regulables.
* 18 metros de cable autoflotante con swivel electrónico que previene que el cable se enrolle.
* Agarre óptimo sobre todo tipo de revestimientos: gresite, liner, poliéster u hormigón.
* **AquaSmart Inside**. Sistema electrónico inteligente que permite cubrir totalmente y limpiar eficientemente la piscina, en el menor tiempo posible.
* Nuevo **sistema de navegación inteligente Gyro** que garantiza la máxima eficiencia en la limpieza y un rendimiento superior, gracias a la precisión en la trazada y los giros.